|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ZADANIE NR 1** | | | | | | |
|  |  | **ILOŚĆ OPAK.** | **CENA JEDN. NETTO** | **% VAT** | **CENA JEDN. BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |
| **L.P** | **POCZEKALNIA** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | KRZESŁA 3-OSOBOWE  ŁAWKA DLA TRZECH OSÓB, NA SOLIDNEJ STALOWEJ RAMIE. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE SĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO STELAŻ RAMY: NOGI WYKONANE SĄ Z PROFILI STALOWYCH 60X40X2.0MM (ELEMENT PIONOWY) ORAZ 50X30X2.0MM (ELEMENT POZIOMY). SZYNA NOŚNA WYKONANA JEST PROFILU STALOWEGO 60X30X3.0 MM. CAŁOŚĆ́ MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR ALU LUB BLACK PODSTAWA SIEDZISKA I OPARCIA WYKONANA JEST RURY OWALNEJ 30X15X1.3MM ORAZ FORMATKI BLACHY STALOWEJ O GR. 5MM I RURY FI18X1.5 MM. SIEDZISKO MOCOWANE JEST DO SZYNY ZESTAWU PRZY POMOCY OBEJMY WYKONANEJ Z BLACHY STALOWEJ O GR. 3 MM. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE JEST Z POLIPROPYLENU (PU). STOPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 810 MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 470 MM * SZEROKOŚĆ ZESTAWU: 1780 MM * GŁĘBOKOŚĆ ZESTAWU: 600 MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 475 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 415MM * ATEST HIGIENICZNY PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY W WARSZAWIE * ATEST ZAPALNOŚCI ZGODNY Z PN-EN1021-1;2 | **12** |  |  |  |  |  |
| 2 | STOLIK KAWOWY 600X600X400 MM CAŁY Z PŁYTY | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **REJESTRACJA** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | LADA 3 STANOWISKOWA Z KONTENERAMI Z 3 SZUFLADAMI ZAMYKANYMI NA ZAMEK CENTRALNY WYMIARY(SZERXWYSXGŁ) 4450X 750X700 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 4 | SZAFKA WISZĄCA NA SEGREGATORY OTWARTA 600X800CX320 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 5 | ZABUDOWA DOLNA Z SZAFKAMI PLUS WOLNA PRZESTRZEŃ POD BLATEM, WYMIARY 3700 MM,  SZAFA NA SEGREGATORY ZAMYKANA NA KLUCZ 600X2200X600 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 6 | FOTELE OBROTOWE  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI (DO WYBORU ZMYWALNA/TKANINA)  ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 - 1150MM * WYSOKOŚĆ OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 - 530MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 - 405 MM | **3** |  |  |  |  |  |
|  | **OBSZAR INTENSYWNEJ TERAPII** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ZABUDOWA DOLNA Z SZAFKAMI I ZABUDOWANYMI DWOMA UMYWALKAMI I SZAFKI GÓRNE O WYMIARACH 4400 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 8 | FOTELE OBROTOWE  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 - 1150MM * WYSOKOŚĆ OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 - 530MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 - 405 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 9 | BIURKO Z SZAFKA I PÓŁKA NA KLAWIATURE ZAMYKANA NA KLUCZ 1180 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **SALA OBSERWACYJNA** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ZABUDOWA DOLNA Z SZAFKAMI I DWOMA UMYWALKAMI I SZAFKI GÓRNE O WYMIARACH 3000 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 11 | FOTEL OBROTOWY  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 - 1150MM * WYSOKOŚĆ OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 - 530MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 - 405 MM | **2** |  |  |  |  |  |
| 12 | BIURKO 2 STANOWISKA Z KONTENERKAMI MOBILNYMI I 3 SZUFLADAMI ZAMYKANYMI NA ZAMEK CENTRALNY. PLUS SZAFKA WISZĄCA NAD BIURKIEM WYMIARY 2700 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 13 | WÓZEK REANIMACYJNY (5 SZUFLAD) | **2** |  |  |  |  |  |
|  | **POKÓJ ODDZIAŁOWEJ** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | BIURKO 1800 MM Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ, ZAMYKANA NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 15 | STOLIK KAWOWY 600X600X600 MM CAŁY Z PŁYTY | **1** |  |  |  |  |  |
| 16 | SZAFA NA SEGREGATORY (4 KOMORY, 2 Z FRONTEM NA KLUCZ, 2 OTWARTE) WYMIARY 2400 X 2200X350 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 17 | SZAFA UBRANIOWA 600X2200X600 MM Z PÓŁKAMI I PRZESTRZENIĄ DO WIESZANIA | **1** |  |  |  |  |  |
| 18 | FOTEL OBROTOWY  ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN 1335  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 1050 – 1140 MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 440 – 530 MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 500 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 510 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 19 | FOTELE TYPU CLUB  KOMFORTOWY FOTEL W CAŁOŚCI TAPICEROWANY ZE ZINTEGROWANYMI PODŁOKIETNIKAMI. KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETOWA, OBITA PŁYTĄ PILŚNIOWĄ. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SĄ KLEJONE , ZSZYWANE I SKRĘCANE WKRĘTAMI. SZKIELET SIEDZISKA WYKONANY JEST Z PŁYTY WIÓROWEJ O GR. 18MM, OKLEJONY FORMATKĄ GĄBKI O GĘST.35KG/M3 – GR. 50 MM. OPARCIE OKLEJONE GĄBKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 20 MM ZEWNĘTRZNA STRONA FOTELA OKLEJONA JEST GĄBKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 10 MM STOPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 770 MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 455MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 480 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 500 MM | **2** |  |  |  |  |  |
| 20 | KOMODA Z 4 SZUFLADAMI I SZAFKAMI WYMIARY 1200 X 1000 X 400 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **DYŻURKA PIELĘGNIAREK** |  |  |  |  |  |  |
| 21 | BIURKO 1200 MM Z SZAFKA I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANE NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 22 | STÓŁ 1000X1000 MM NOGI METALOWE | **1** |  |  |  |  |  |
| 23 | SZAFKA SZACHOWNICA NA RZECZY OSOBISTE ZAMYKANE NA KLUCZ WYMIARY 1600X 2000X 450 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 24 | FOTEL OBROTOWY  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 - 1150MM * WYSOKOŚĆ OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 - 530MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 - 405 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **POKÓJ SOCJALNY** |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ZABUDOWA DOLNA Z UMYWALKA I SZAFKAMI I SZAFKI GÓRNE Z OCIEKACZEM NA NACZYNIA, WYMIARY 1900 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 26 | STÓŁ 1200X800 MM NOGI METALOWE | **1** |  |  |  |  |  |
| 27 | KRZESŁA Z OPARCIEM  KRZESŁO KAWIARNIANE NA 4 NOGACH. SIEDZISKO I OPARCIE KUBEŁKOWE, WYKONANE Z PROFILOWANEJ SKLEJKI BUKOWEJ. RAMA KRZESŁA WYKONANA ZE STALOWEJ RURY FI 16 X 2.0 MM, POKRYTA CHROMOWĄ POWŁOKĄ GALWANICZNĄ LUB MALOWANA PROSZKOWO. SIEDZISKO I OPARCIE WYKONANE JEST Z 8 WARSTW. SKLEJKI BUKOWEJ O GR. 10.5 MM W STANDARDZIE STOPKI PP DO POWIERZCHNI MIĘKKICH LUB OPCJONALNIE STOPKI FILCOWE.  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 855 MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 450 MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 395 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 425 MM   ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN 13761, EN 1728, EN 1022, EN 15373 POZIOM 2 | **4** |  |  |  |  |  |
|  | **POKÓJ LEKARSKI** |  |  |  |  |  |  |
| 28 | BIURKO 1200 MM Z SZAFKA I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANE NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 29 | SZAFA UBRANIOWA 600X2200X600 MM Z PÓŁKAMI I PRZESTRZENIA DO WIESZANIA | **2** |  |  |  |  |  |
| 30 | STOLIK KAWOWY 600X600X600 MM CAŁY Z PŁYTY | **1** |  |  |  |  |  |
| 31 | FOTEL OBROTOWY  SZKIELET SIEDZISKA: 9-WARSTWOWA SKLEJKA BUKOWA – 13MM SIEDZISKO: PIANKA O GĘSTOŚCI 25KG/M3 – 70MM OPARCIE: PIANKA O GĘSTOŚCI 25KG/M3 – 10MM, 20MM, 50MM PIANKA O GĘSTOŚCI 25KG/M3 – 9MM (STRONA TYLNA) PODŁOKIETNIKI: STAŁE, TWORZYWO CZTUCZNE (PU) PODSTAWA: PIĘCIORAMIENNA, STALOWA, OSŁONY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PP) KÓŁKA: Ø50MM, SAMOHAMOWNE, DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI  ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN 1335  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 1050 – 1140 MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 440 – 530 MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 500 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 510 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 32 | FOTELE TYPU CLUB  KOMFORTOWY FOTEL W CAŁOŚCI TAPICEROWANY ZE ZINTEGROWANYMI PODŁOKIETNIKAMI.  KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETOWA, OBITA PŁYTĄ PILŚNIOWĄ. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SĄ KLEJONE , ZSZYWANE I SKRĘCANE WKRĘTAMI. SZKIELET SIEDZISKA WYKONANY JEST Z PŁYTY WIÓROWEJ O GR. 18MM, OKLEJONY FORMATKĄ GĄBKI O GĘST.35KG/M3 – GR. 50 MM. OPARCIE OKLEJONE GĄBKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 20 MM ZEWNĘTRZNA STRONA FOTELA OKLEJONA JEST GĄBKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 10 MM STOPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PODSTAWOWE WYMIARY:   * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 455MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 480 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 500 MM * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 770 MM | **2** |  |  |  |  |  |
|  | **POKÓJ KIEROWNIKA SOR** |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SZAFA UBRANIOWA 600X2200X600 MM Z PÓŁKAMI I PRZESTRZENIA DO WIESZANIA | **1** |  |  |  |  |  |
| 34 | BIURKO 1200MM Z SZAFKA I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANE NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 35 | SZAFKA WISZĄCA NAD BIURKIEM OTWARTA 1200 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 36 | FOTEL OBROTOWY  SZKIELET SIEDZISKA: 9-WARSTWOWA SKLEJKA BUKOWA – 13MM SIEDZISKO: PIANKA O GĘSTOŚCI 25KG/M3 – 70MM OPARCIE: PIANKA O GĘSTOŚCI 25KG/M3 – 10MM, 20MM, 50MM PIANKA O GĘSTOŚCI 25KG/M3 – 9MM (STRONA TYLNA) PODŁOKIETNIKI: STAŁE, TWORZYWO CZTUCZNE (PU) PODSTAWA: PIĘCIORAMIENNA, STALOWA, OSŁONY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PP) KÓŁKA: Ø50MM, SAMOHAMOWNE, DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN 1335  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 1050 – 1140 MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 440 – 530 MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 500 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 510 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 37 | FOTELE  KOMFORTOWY FOTEL W CAŁOŚCI TAPICEROWANY ZE ZINTEGROWANYMI PODŁOKIETNIKAMI.  KONSTRUKCJA DREWNIANA SZKIELETOWA, OBITA PŁYTĄ PILŚNIOWĄ. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SĄ KLEJONE , ZSZYWANE I SKRĘCANE WKRĘTAMI. SZKIELET SIEDZISKA WYKONANY JEST Z PŁYTY WIÓROWEJ O GR. 18MM, OKLEJONY FORMATKĄ GĄBKI O GĘST.35KG/M3 – GR. 50 MM. OPARCIE OKLEJONE GĄBKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 20 MM ZEWNĘTRZNA STRONA FOTELA OKLEJONA JEST GĄBKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 10 MM STOPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ: 770 MM * WYSOKOŚĆ SIEDZISKA: 455MM * SZEROKOŚĆ SIEDZISKA: 480 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 500 MM | **2** |  |  |  |  |  |
| 38 | STOLIK KAWOWY 600X600X400 MM CAŁY Z PŁYTY | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **MAGAZYN 1** |  |  |  |  |  |  |
| 39 | REGAŁY MAGAZYNOWE Z PŁYTY WIÓROWEJ PO 6 PÓŁEK W KAŻDYM. WYMIARY :3500X2200X350, 3500X2200X350, 1750X2200X350 MM | **1 KPL** |  |  |  |  |  |
|  | **MAGAZYN 2** |  |  |  |  |  |  |
| 40 | REGAŁY MAGAZYNOWE Z PŁYTY PO 6 PÓŁEK W KAŻDYM. WYMIARY: 3700X2200X350, 2600X2200X350, 3300X2200X350 MM | **1 KPL** |  |  |  |  |  |
|  | **GABINET KONSULTACYJNY 1** |  |  |  |  |  |  |
| 41 | KOZETKA LEKARSKA | **1** |  |  |  |  |  |
| 42 | PARAWAN ŚCIENNY | **1** |  |  |  |  |  |
| 43 | FOTEL OBROTOWY  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA WYS. REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 – 1150MM * WYS. OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYS. SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 – 530MM * WYS. SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 – 405 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 44 | BIURKO 1200MM Z SZAFKA I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANE NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 45 | KRZESŁO DLA PACJENTA  KRZESŁO KONFERENCYJNE NA METALOWEJ RAMIE Z MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM. NOGI I WSPORNIKI OPARCIA WYKONANE SĄ ZE STALOWEJ RURY OWALNEJ 30X15X1.3 MM, POPRZECZKI RAMY WYKONANO Z RURY STALOWEJ FI 18X1.5MM. MOŻLIWOŚĆ POKRYCIA RAMY FARBĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE ALU, CZARNYM LUB CHROMOWĄ POWŁOKĄ GALWANICZNĄ. SIEDZISKO: SZKIELET ZE SKLEJKI BUKOWEJ 4 WARSTW. GR. 4.6 MM OKLEJONY FORMATKA GĄBKI O GĘST.25KG/M3 – GR. 30 MM. OSŁONA SIEDZISKA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OPARCIE: SZKIELET ZE SKLEJKI BUKOWEJ 4 WARSTW. GR 4.6 MM OKLEJONY FORMATKA GĄBKI O GĘST.21KG/M3 – GR.25 MM. OSŁONA OPARCIA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. STOPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ZAPOBIEGAJĄCE RYSOWANIE POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN16139, EN1728, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYS. :820 MM * WYS. SIEDZISKA: 470MM * WYS. SIEDZISKA: 475 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 415 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 46 | SZAFA 2-DRZWIOWA 900X600X2000 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **GABINET KONSULTACYJNY 2** |  |  |  |  |  |  |
| 47 | BIURKO 1200 MM Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANE NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 48 | KRZESŁO DLA PACJENTA ISO | **1** |  |  |  |  |  |
| 49 | FOTELE OBROTOWE  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA WYS. REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 – 1150MM * WYS. OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYS. SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 – 530MM * WYS. SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 – 405 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 50 | SZAFA 2-DRZWIOWA 900X600X2000 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **GABINET KONSULTACYJNY 3** |  |  |  |  |  |  |
| 51 | BIURKO 1200 MM Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ | **1** |  |  |  |  |  |
| 52 | FOTELE OBROTOWE  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA WYS REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 – 1150MM * WYS. OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYS. SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 – 530MM * WYS. SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 – 405 MM | **2** |  |  |  |  |  |
| 53 | KRZESŁO DLA PACJENTA ISO  KRZESŁO KONFERENCYJNE NA METALOWEJ RAMIE Z MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM. NOGI I WSPORNIKI OPARCIA WYKONANE SĄ ZE STALOWEJ RURY OWALNEJ 30X15X1.3 MM, POPRZECZKI RAMY WYKONANO Z RURY STALOWEJ FI 18X1.5MM. MOŻLIWOŚĆ POKRYCIA RAMY FARBĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE ALU, CZARNYM LUB CHROMOWĄ POWŁOKĄ GALWANICZNĄ. SIEDZISKO: SZKIELET ZE SKLEJKI BUKOWEJ 4 WARSTW. GR. 4.6 MM OKLEJONY FORMATKA GĄBKI O GĘST.25KG/M3 – GR. 30 MM. OSŁONA SIEDZISKA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OPARCIE: SZKIELET ZE SKLEJKI BUKOWEJ 4 WARSTW. GR 4.6 MM OKLEJONY FORMATKA GĄBKI O GĘST.21KG/M3 – GR.25 MM. OSŁONA OPARCIA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. STOPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN16139, EN1728, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYS :820 MM * WYS. SIEDZISKA: 470MM * WYS. SIEDZISKA: 475 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 415 MM | **2** |  |  |  |  |  |
| 54 | SZAFA NA DOKUMENTY 600X2200X450 MM ZAMYKANA NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **GABINET KONSULTACYJNY 4** |  |  |  |  |  |  |
| 55 | BIURKO 1200 MM Z SZAFKĄ I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANA NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 56 | FOTEL OBROTOWY  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA \_LASÓWKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 – 1150MM * WYS. OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYS. SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 – 530MM * WYS. SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 – 405 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 57 | KRZESŁO DLA PACJENTA ISO  KRZESŁO KONFERENCYJNE NA METALOWEJ RAMIE Z MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM. NOGI I WSPORNIKI OPARCIA WYKONANE SĄ ZE STALOWEJ RURY OWALNEJ 30X15X1.3 MM, POPRZECZKI RAMY WYKONANO Z RURY STALOWEJ FI 18X1.5MM. MOŻLIWOŚĆ POKRYCIA RAMY FARBĄ PROSZKOWĄ W KOLORZE ALU, CZARNYM LUB CHROMOWĄ POWŁOKĄ GALWANICZNĄ. SIEDZISKO: SZKIELET ZE SKLEJKI BUKOWEJ 4 WARSTW. GR. 4.6 MM OKLEJONY FORMATKA GĄBKI O GĘST.25KG/M3 – GR. 30 MM. OSŁONA SIEDZISKA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. OPARCIE: SZKIELET ZE SKLEJKI BUKOWEJ 4 WARSTW. GR 4.6 MM OKLEJONY FORMATKA GĄBKI O GĘST.21KG/M3 – GR.25 MM. OSŁONA OPARCIA WYKONANA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. STOPKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ZAPOBIEGAJĄCE RYSOWANIE POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN16139, EN1728, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY:   * CAŁKOWITA WYS.:820 MM * WYS. SIEDZISKA: 470MM * WYS. SIEDZISKA: 475 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA: 415 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 58 | KOZETKA LEKARSKA | **1** |  |  |  |  |  |
| 59 | KOZETKA LEKARSKA EKG | **2** |  |  |  |  |  |
| 60 | FOTEL DO POBIERANIA KRWI | **2** |  |  |  |  |  |
| 61 | PARAWAN ŚCIENNY | **1** |  |  |  |  |  |
| 62 | SZAFA NA DOKUMENTY 600X 2200 X450 MM ZAMYKANA NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY** |  |  |  |  |  |  |
| 63 | FOTEL OBROTOWY  KRZESŁO OBROTOWE Z MECHANIZMEM CPT, MIĘKKIM TAPICEROWANYM SIEDZISKIEM I OPARCIEM ORAZ STAŁYMI PODŁOKIETNIKAMI. SIEDZISKO: SZKIELET WYKONANY Z PROFILOWANEJ SKLEJKI 5 WARSTW. GR. 7.5 MM, POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.25KG/M3 – GR. 40 MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO OPARCIE: SZKIELET Z TWORZYWA SZTUCZNEGO POKRYTY GĄBKĄ TAPICERSKĄ O GĘST.21KG/M3 – GR. 40 MM + ELEMENT PROFILUJĄCY GĄBKA 25KG/M3 – GR. 20MM. OSŁONA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODSTAWA KRZESŁA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PODŁOKIETNIKI STAŁE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (PU) SAMOHAMOWNE KÓŁKA Ø50 MM DO MIĘKKICH LUB TWARDYCH POWIERZCHNI. ATEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY: EN1335, EN1022  PODSTAWOWE WYMIARY   * CAŁKOWITA WYS. REGULOWANA W ZAKRESIE: 970 – 1150MM * WYS. OPARCIA REGULOWANA W ZAKRESIE: 570 – 620MM * WYS. SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 400 – 530MM * WYS. SIEDZISKA: 460 MM * GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA REGULOWANA W ZAKRESIE: 365 – 405 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 64 | BIURKO 1000MM Z SZAFKA I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANE NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 65 | SZAFKA Z PÓŁKAMI 500X2000 | **2** |  |  |  |  |  |
|  | **SALA ZABIEGOWA, OPATRUNKÓW GIPSOWYCH** |  |  |  |  |  |  |
| 66 | BIURKO 1100MM Z SZAFKA I PÓŁKĄ NA KLAWIATURĘ ZAMYKANE NA KLUCZ | **2** |  |  |  |  |  |
| 67 | FOTEL OBROTOWY ZMYWALNY | **2** |  |  |  |  |  |
| 68 | LODÓWKA WYS 80-85 CM, KLASA A+, 3 PÓŁKI, Z ZAMRAŻALNIKIEM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **OBSZAR SEGREGACJI MEDYCZNEJ** |  |  |  |  |  |  |
| 69 | PARAWAN TELESKOPOWY MOCOWANE BEZPOŚREDNIO DO ŚCIANY | **5** |  |  |  |  |  |
| 70 | WÓZEK REANIMACYJNY (5 SZUFLAD) | **2** |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | |  |  |

DOWÓZ, MONTAŻ, POPRAWKI W CENIE

GWARANCJA MINIMUM 24 MIESIĄCE

WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO PRODUKCJI MEBLI I WYPOSAŻENIA MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY HIGIENICZNE, ATESTY NIEPALNOŚCI LUB TRUDNO ZAPALNOŚCI.  
WSZYSTKIE BLATY BIUREK, STOŁÓW STOLIKÓW KAWOWYCH NALEŻY WYKONAĆ Z PŁYTY WIÓROWEJ LAMINOWANEJ O GRUBOŚCI 36-38MM Z OBRZEŻAMI WYKOŃCZONYMI TAŚMĄ PCV O GRUBOŚCI CO NAJMNIEJ 2 MM.

ZAWIASY MEBLOWE, ZAWIASY PUSZKOWE WYKONANE Z METALU, NIKLOWANE. ZAWIASY WYPOSAŻONE W SYSTEM SAMO DOMYKANIA (SPRĘŻYNA) ORAZ \_LASÓWKA\_ REGULACJI W TRZECH PŁASZCZYZNACH.

PROWADNICE SZUFLAD, PROWADNICA KULKOWA, KWASÓWKA BLOKADY PROWADNICY W POZYCJI WYSUNIĘTEJ, PROWADNICA WYPOSAŻONA W SYSTEM SAMO DOMYKANIA.  
PLECY WSZYSTKICH SZAF WYKONANE Z 3 MM PŁYTY HDF MONTOWANE DO KORPUSU ZA POMOCĄ̨ WKRĘTÓW. PŁYTY MEBLOWE SKRĘCANE ZA POMOCĄ KONFIRMANTÓW.  
WSZYSTKIE DODATKI MEBLOWE I OKUCIA MUSZĄ BYĆ WYSOKIEJ JAKOŚCI.  
WSZYSTKIE UCHWYTY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ LUB ALUMINIUM MONTOWANE W CO NAJMNIEJ 2 PUNKTACH.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZADANIE NR 2** | | | | | | |
| **MEBLE I WYPOSAŻENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ** | **ILOŚĆ OPAK.** | **CENA JEDN. NETTO** | **% VAT** | **CENA JEDN. BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **DEKONTAMINACJA** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REGAŁ MEDYCZNY \_ 80X50X2000 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 2 | WÓZEK JEZDNY DWUBLATOWY  - MATERIAŁ: STAL KWASOODPORNA 0H18N9 - WSZYSTKIE KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE, BEZPIECZNE. WYMIARY: 600X800X880 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **MAGAZYN BRUDNY** |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REGAŁ MAGAZYNOWY \_ 80X50X2000 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **MAGAZYN CZYSTY** |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REGAŁ MAGAZYNOWY \_ 80X50X2000 MM | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **BRUDOWNIK** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REGAŁ MAGAZYNOWY 80X50X2000 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 6 | REGAŁ NA KACZKI I BASENY 740x350x1800 mm | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **MYCIE I DEZYNFEKCJA** |  |  |  |  |  |  |
| 7 | [STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM I 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-dwukomorowym-i-drzwiami-skrzydlowymi-1000x600x850-mm-stalgast-616306?campaign-id=4) I PÓŁKĄ 2700X600X850 MM +SYFON, DZWICZKI ZAMYKANE NA KLUCZ | **1** |  |  |  |  |  |
| 8 | SZAFKA Z PÓŁKĄ Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI -WISZĄCA – 2700X650X400 MM |  |  |  |  |  |
| 9 | [STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM (UMYWALKA), Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI.](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-jednokomorowym-z-drzwiami-skrzydlowymi-600x700x850-mm-stalgast-980717060?from=listing&campaign-id=19) 600X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SALA OPATRUNKÓW GIPSOWYCH** |  |  |  |  |  |  |
| 10 | STÓŁ, SZAFKA 2 DRZWIOWA 800X600X850 MM – DÓŁ +WISZĄCA 800X650 X 400 MM Z PÓŁKĄ | **1** |  |  |  |  |  |
| 11 | STÓŁ, SZAFKA 3 DRZWIOWA 1200X600X850 MM – DÓŁ + WISZACA -3 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 1200X650 X 400 MM Z PÓŁKĄ | **1** |  |  |  |  |  |
| 12 | [STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM I 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-dwukomorowym-i-drzwiami-skrzydlowymi-1000x600x850-mm-stalgast-616306?campaign-id=4)  1400X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |
| 13 | [STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM (UMYWALKA), Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI.](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-jednokomorowym-z-drzwiami-skrzydlowymi-600x700x850-mm-stalgast-980717060?from=listing&campaign-id=19) 600X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SALA ZABIEGOWA** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | [STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM I 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-dwukomorowym-i-drzwiami-skrzydlowymi-1000x600x850-mm-stalgast-616306?campaign-id=4)  750X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |
| 15 | [STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM (UMYWALKA), Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI.](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-jednokomorowym-z-drzwiami-skrzydlowymi-600x700x850-mm-stalgast-980717060?from=listing&campaign-id=19) 400X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |
| 16 | STÓŁ, SZAFKA 3 DRZWIOWA 1200X600X850 MM – DÓŁ + WISZACA -3 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI 1200X650 X 400 MM Z PÓŁKĄ | **1** |  |  |  |  |  |
| 17 | STOLIK MAYO | **1** |  |  |  |  |  |
| 18 | STÓŁ, SZAFKA 2 DRZWIOWA 800X600X850 MM – DÓŁ +WISZĄCA 800X650 X 400 MM Z PÓŁKĄ DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI. | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **GIPSOWNIA** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SZAFKA WISZĄCA 800 X 650 X 400 MM -2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI | **1** |  |  |  |  |  |
| 20 | SZAFKA WISZĄCA ZE STALI NIERDZEWNEJ 1400 X 650 X 400 MM, 2 PÓŁKI OTWARTA | **2** |  |  |  |  |  |
| 21 | STÓŁ DO OPASEK GIPSOWYCH, Z SZAFKĄ. STÓŁ WYKONANY ZE STALI KWASOODPORNEJ W GATUNKU 0H18N9. STÓŁ WYPOSAŻONY W JEDNĄ KOMORĘ Z OSADNIKIEM GIPSU UMIESZCZONĄ PO LEWEJ STRONIE STOŁU. WYMIARY KOMORY (DŁXSZERXWYS) W MM: 450X450X150. WSZYSTKIE BOKI ZAGŁĘBIONE. STÓŁ ZABUDOWANY SZAFKĄ Z PRAWEJ STRONY, O DŁUGOŚCI 1400 MM. SZAFKA Z DRZWIAMI OTWIERANYMI SKRZYDŁOWO. WEWNĄTRZ SZAFKI JEDNA PÓŁKA CZYLI DWIE PRZESTRZENIE. PÓŁKA MONTOWANA NA STAŁE. STÓŁ WYKONANY Z PROFILI 30X30X1,2MM ORAZ BLACHY 1,5MM. WYRÓB NA NÓŻKACH REGULOWANYCH W ZAKRESIE 20 MM (MOŻLIWOŚĆ WYPOZIOMOWANIA STOŁU). STOPKI WYKONANE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. WSZYSTKIE KRAWĘDZIE ZAOKRĄGLONE, BEZPIECZNE. 1400X600X850 MM | **1** |  |  |  |  |  |
| 22 | [STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM (UMYWALKA), Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI.](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-jednokomorowym-z-drzwiami-skrzydlowymi-600x700x850-mm-stalgast-980717060?from=listing&campaign-id=19) 600X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |
| 23 | [STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM I 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-dwukomorowym-i-drzwiami-skrzydlowymi-1000x600x850-mm-stalgast-616306?campaign-id=4)  800X600X850 MM +SYFON | **2** |  |  |  |  |  |
|  | **OBSZAR RESUSCYTACYJNO-ZABIEGOWY** |  |  |  |  |  |  |
| 24 | [STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOMOROWYM I 2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-dwukomorowym-i-drzwiami-skrzydlowymi-1000x600x850-mm-stalgast-616306?campaign-id=4)  1000X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |
| 25 | [STÓŁ ZE ZLEWEM JEDNOKOMOROWYM (UMYWALKA), Z DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI.](https://sklep.technica.pl/z-szafka/stol-ze-zlewem-jednokomorowym-z-drzwiami-skrzydlowymi-600x700x850-mm-stalgast-980717060?from=listing&campaign-id=19) 600X600X850 MM +SYFON | **1** |  |  |  |  |  |
| 26 | STÓŁ, SZAFKA 2 DRZWIOWA SZER. 1000X600X850 | **1** |  |  |  |  |  |
| 27 | STÓŁ, SZUFLADAMY SZER. 1000X600X850 MM | **2** |  |  |  |  |  |
| 28 | SZAFKA WISZĄCA 1000X650X400 MM –PÓŁKI OTWARTA | **3** |  |  |  |  |  |
| 29 | SZAFKA WISZĄCA 1000 X 650 X 400 MM -2 DRZWIAMI SKRZYDŁOWYMI | **1** |  |  |  |  |  |
| 30 | STOLIK MAYO | **2** |  |  |  |  |  |
| 31 | SZAFA MEDYCZNA METALOWA LEKARSKA 2 DZWIOWA  MINIMALNE WYMIARY ZEWNĘTRZNE 1800 X 800 X 390MM (wys x szer x głębokość) ***+/- 20 MM***  KORPUS SZAFY WYKONANY Z BLACHY O GRUBOŚCI MIN. 0,8MM  DRZWI SZAFY MAJA BYĆ PRZESZKLONE,  PÓŁKI WYKONANE ZE SZKŁA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZESTAWIANIA CO 25 MM,  WYPOSAŻONA W UCHWYT DRZWIOWY Z ZAMKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM RYGLUJĄCYM DRZWI W 3 PUNKTACH.  KOLOR JASNOSZARY WG PALETY RAL 7035 LUB RÓWNOWAŻNY. | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **GABINET KONSULTACYJNY 3** |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SZAFA MEDYCZNA METALOWA  MINIMALNE WYMIARY ZEWNĘTRZNE 1800X600X420MM (wysxszerxgłębokość) +/- 20 MM  KORPUS SZAFY WYKONANY Z BLACHY O GRUBOŚCI MIN. 0,8MM  SZAFA MUSI BYĆ JEDNODRZWIOWA, DRZWI SZAFY MAJA BYĆ PRZESZKLONE,  PÓŁKI WYKONANE ZE SZKŁA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZESTAWIANIA CO 25 MM,  WYPOSAŻONA W UCHWYT DRZWIOWY Z ZAMKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM RYGLUJĄCYM DRZWI W 3 PUNKTACH. KOLOR JASNOSZARY WG PALETY RAL 7035 LUB RÓWNOWAŻNY. | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **SALA ZABIEGOWA, OPATRUNKÓW GIPSOWYCH** |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SZAFA MEDYCZNA METALOWA LEKARSKA 2 DZWIOWA  MINIMALNE WYMIARY ZEWNĘTRZNE 1800 X 800 X 390MM (wysxszerxgłębokość) ***+/- 20 MM***  KORPUS SZAFY WYKONANY Z BLACHY O GRUBOŚCI MIN. 0,8MM  DRZWI SZAFY MAJA BYĆ PRZESZKLONE,  PÓŁKI WYKONANE ZE SZKŁA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZESTAWIANIA CO 25 MM,  WYPOSAŻONA W UCHWYT DRZWIOWY Z ZAMKIEM ZABEZPIECZAJĄCYM RYGLUJĄCYM DRZWI W 3 PUNKTACH.  KOLOR JASNOSZARY WG PALETY RAL 7035 LUB RÓWNOWAŻNY. | **1** |  |  |  |  |  |
|  | **PROMORTE** |  |  |  |  |  |  |
| 34 | WÓZEK DO PRZEWOŻENIA ZWŁOK  WYKONANY W CAŁOŚCI ZE STALI KWASOODPORNEJ WYPOSAŻONY W ZDEJMOWANE LEŻE Z UCHWYTAMI PO BOKACH, REGULACJA WYSOKOŚCI LEŻA Z W ZAKRESIE 610/840 MM ZA POMOCĄ MECHANIZMU ŚRUBOWEGO , WÓZEK WYPOSAŻONY W 4 KÓŁKA JEZDNE  W TYM DWA Z BLOKADĄ. **2300X695X610\840** | **1** |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | |  |  |

DOWÓZ, MONTAŻ, POPRAWKI W CENIE

GWARANCJA 24 MIESIĄCE