**Kosztorys INWESTORSKI**

REMONT KLATKI SCHODOWEJ I HOLU GŁOWNEGO W BLOKU A ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWCU ŚWIETOKRZYSKIM

***Zadanie 1: Roboty malarskie, płytkarskie, elektryczne oraz prace montażowe.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.0** | **45442100-8** | **Roboty malarskie** |  | Ilość | cena | | | wartość |
| 1,1 | KNR 4-01  1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami  emulsyjnymi starych tynków | m2 | 285,000 |  | | |  |
| 1,2 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie | m2 | 725,000 |  | | |  |
| 1,3 | KNR 4-01 1204- 01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - hol główny, klatka schodowa | m2 | 215,000 |  | | |  |
| 1,4 | KNR 4-01 12041 02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - hol główny, klatka schodowa 4 kondygnacje | m2 | 285,000 |  | | |  |
| 1,5 |  | Usuwanie starej farby ze ścian -lamperie | m2 | 143,000 |  | | |  |
| 1,6 | KNR 2-02 0815-  04 | Szpachlowanie ścian do wys. 2 m–szary gips | m2 | 225,000 |  | | |  |
| 1,7 | KNR 2-02 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na starych tynkach –ściany i sufity | m2 | 285,000 |  | | |  |
| 1,8 | kalkulacja  własna | Malowanie poręczy lastrykowych, cokołów farbą poliuretanową | m2 | 16,00 |  | | |  |
| 1,9 | KNR-W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie istniejących podłóg folią | m2 | 190,000 |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2,0 | **45431000-7** | **Roboty płytkarskie** |  |  |  | | |  |
| 2,1 | KNR 2-02 1118-09 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowych; płytki 30x30 cm układane na podjazdach dla niepełnosprawnych ze skuciem starych | m2 | 6,400 |  | | |  |
| 2,2 |  | Naprawa schodów lastrykowych | m2 | 4,000 |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  | | |  |
| **3.0** | **45310000-3** | **Instalacja oświetleniowa** |  |  | |  |  | |
| 3.1 | KNNR 5 0503- 03 | Wymiana opraw oświetleniowych EUROPANEL LED :2x120 – 4 SZT, 4x60 - 11 SZT, | kpi. | 15,000 | |  |  | |
| 3,2 | kalkulacja  własna | Inne roboty instalacyjne |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |
| 4.0 |  | **Roboty inne** |  |  | |  |  | |
| 4.1 | kalkulacja  dostawcy | Poręcze z tworzywa sztucznego z montażem- na klatce schodowej | m | 41,000 | |  |  | |
| 4,2 | KNNR 2 1103- 01 | Demontaż i montaż drzwi wewnętrznych wc 210x70 z ościeżnicą metalową | klp | 1,00 | |  |  | |
| 4,3 | kalkulacja  własna | Montaż głowic termostatycznych przy kaloryferach | szt | 5,000 | |  |  | |
| 4,5 | kalkulacja  własna | Inne roboty naprawcze |  |  | |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |